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Visualisez notre gamme sur : www.top-block.com
Kit patin
HONDA HORNET 1000 (25) 

Référence : RLH63
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Autres accessoires dédiés à la Honda HORNET 1000. 
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 Support de plaque 
 

Ailerons latéraux

              Ailerons avant

         Saute vent
                                





Remarque importante


Ne pas démonter les deux cotés en même temps


Supporter le moteur par le dessous afin qu’il ne puisse descendre





Mode opératoire





Coté droit :





Commencer par retirer la vis de fixation moteur ainsi que les deux vis de cadre, comme le montre la photo ci-contre.  


Fixer ensuite le patin (rep.4) sur la platine (rep.2) à l’aide de deux vis CHC M8X25 (rep.6).


Présenter l’ensemble sur la moto en intercalant au niveau de la fixation supérieure l’entretoise D30 d12.5 Lg11.6 (rep.3). 


Fixer l’ensemble à l’aide d’une vis CHC M12X1.25X75 (rep.9) dans la fixation moteur et deux vis CHC M10X1.25X75 (rep.7) au niveau du cadre. 


Serrer au couple préconisé par le constructeur.


Placer un bouchon (rep.10 et 11) sur la tête de vis (rep.7 et 9) 





Côté gauche : 





Procéder de la même manière que le côté droit. 
























































INFORMATIONS SUR LA POSE DES KITS & des accessoires TOP BLOCK


Le fabricant assure que le produit que le consommateur vient d’acquérir est un produit de qualité et a été fabriqué dans les règles de l’art. Les accessoires Top Block sont faciles à poser et ne nécessitent aucune connaissance particulière ni outillage spécial.


Le consommateur est informé que l’installation des repose-pieds si elle n’est pas faite avec rigueur peut entraîner des accidents.


Les repose-pieds comprennent deux parties qu’il est nécessaire après installation et orientation de ceux-ci, de bloquer correctement par l’intermédiaire de la vis CHC M8x20 (voir de bloquer avec du frein filet).


L’ensemble roulettes ou patins et fixation ne saurait garantir des chutes sérieuses et le fabricant décline toute responsabilité en cas de détérioration de la moto.


En cas de doute, il est conseillé de s’informer auprès des distributeurs des modalités d’installation des kits TOP BLOCK.


Si vous ne vous sentez pas techniquement qualifié pour installer ce produit sur votre moto, s'il vous plaît, consulter votre concessionnaire.


Le kit TOP BLOCK n’est adaptable que sur le type de machine à laquelle il est destiné.
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