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 Visualisez notre gamme sur : www.top-block.com
Kit sabots de protections
YAMAHA TRACER 700 (2020) 
Référence SAY38
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Autres accessoires dédiés à la YAMAHA MT-09 tracer :

Kit patins de protection RLY38
               Embouts de guidon
 EGY8


Repose pieds Av : Y1F et Ar : Y1R






Nexus 146/250


Silver 146/250


Remarque importante :


Se munir du schéma 3D et bien visualiser le montage d’ensemble.


Protéger les carters environnants des points de fixation pendant le montage.





Mode opératoire (environ 30min.)


Coté droit





Monter la patte AR droite (rep.4) avec les vis TBHC M6/16 (rep.8) sur la protection (rep.1).


Positionner le renfort AV droit (rep.3) sur la protection (rep.1) puis la patte AV droite (rep.5). Pré-serrer avec la vis TBHC M6/16 (rep.8).


Positionner la protection droite pré-assemblée sur la moto et serrer la patte AR grâce à la vis du support câble d’origine. 


Serrer la patte AV droite (rep.5) avec la vis d’origine de la pièce plastique (vissée sur le moteur la tête en bas).


Positionner le renfort AV droit (rep.3) en passant la vis TBHC M6/35 à travers l’ouverture large du moteur et serrer à l’aide de la rondelle L6 (rep.13) et de l’écrou frein M6 (rep.11). Serrer toutes les vis préalablement assemblés.


Coté gauche





Démonter les trois vis de carter comme indiqué ci-contre.


Monter la patte AV gauche avec la vis TBHC M6/16 sur la protection.


Présenter la protection pré-assemblée sur la moto, serrer l’ensemble avec les deux vis de carter inférieur.


Serrer l’ensemble sur la partie supérieur, en intercalant l’entretoise D15 d7 Lg8 (rep.10) entre la patte AV gauche et le carter, avec la vis CHC M6/40 (rep.7)








INFORMATIONS SUR LA POSE DES KITS & des accessoires TOP BLOCK


Le fabricant assure que le produit que le consommateur vient d’acquérir est un produit de qualité et a été fabriqué dans les règles de l’art. Les accessoires Top Block sont faciles à poser et ne nécessitent aucune connaissance particulière ni outillage spécial.


Le consommateur est informé que l’installation des repose-pieds si elle n’est pas faite avec rigueur peut entraîner des accidents.


Les repose-pieds comprennent deux parties qu’il est nécessaire après installation et orientation de ceux-ci, de bloquer correctement par l’intermédiaire de la vis CHC M8x20 (voir de bloquer avec du frein filet).


L’ensemble roulettes ou patins et fixation ne saurait garantir des chutes sérieuses et le fabricant décline toute responsabilité en cas de détérioration de la moto.


En cas de doute, il est conseillé de s’informer auprès des distributeurs des modalités d’installation des kits TOP BLOCK.


Le kit TOP BLOCK n’est adaptable que sur le type de machine à laquelle il est destiné.








Dans les deux cas un support antivol SUTBY31 est nécessaire.





Vis moteur 
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