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Visualisez notre gamme sur : www.top-block.com
Support de plaque d’immatriculation avec éclaireur
HONDA CB1000R
 

Référence SPEH23 (08-12)

Remarque importante :

· Se munir du schéma 3D et bien visualiser le montage d’ensemble.
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Mode opératoire : 




ATTENTION : Les clignotants d’origine ne peuvent être réinstallés sur le support TOP BLOCK; vous devrez vous procurer, chez votre revendeur, des clignotants accessoires diamètre 8 ou 10mm.





Mode opératoire





Retirer la selle passager, déconnecter le faisceau de l’éclaireur de plaque d’origine et des clignotants.


Démonter le support de plaque et les clignotants d’origine.


Monter préalablement les clignotants accessoires (non fournis dans le présent kit) sur les supports (rep.4 & 5).


Démonter le catadioptre du support de plaque d'origine et fixer le sur le support catadioptre (rep.6).


Assembler les supports clignotants précédemment utilisés sur le support de plaque (rep.3) à l'aide des vis FHC M4/12 (rep.15), rondelles Z4 (rep.14) et écrous frein M4 (rep.13).


Assembler l'éclaireur TOP BLOCK (rep.2) sur le support de plaque (rep.3) à l'aide des vis TBHC M3/8 (rep.17) et rondelles Z3 (rep.16).


Assembler le support principal (rep.1), l’habillage (rep.8), la patte catadioptre (rep.6) et le support de plaque (rep.3) à l’aide des vis TBHC M6x20 (rep.12), des rondelles Z6 (rep.10) et des écrous frein M6 (rep.9). 


Repositionner  cet ensemble sur la moto en employant les vis TBHC M6x30 (rep.11), les entretoises (rep.7), les rondelles Z6 (rep.10) et écrous frein M6 (rep.9).


Passer les différents câbles d’alimentation. Reconnecter ces câblages au faisceau de la moto.


Vérifier le serrage convenable de l’ensemble des vis.


Repositionner la selle passager.








INFORMATIONS SUR LA POSE DES KITS TOP BLOCK


Le fabricant assure que le produit que le consommateur vient d’acquérir est un produit de qualité et a été fabriqué dans les règles de l’art. Les accessoires Top Block sont faciles à poser et ne nécessitent aucune connaissance particulière ni outillage spécial.


Le consommateur est informé que l’installation des repose-pieds si elle n’est pas faite avec rigueur peut entraîner des accidents.


Les repose-pieds comprennent deux parties qu’il est nécessaire après installation et orientation de ceux-ci, de bloquer correctement par l’intermédiaire de la vis CHC M8x20 (voir de bloquer avec du frein filet).


L’ensemble roulettes ou patins et fixation ne saurait garantir des chutes sérieuses et le fabricant décline toute responsabilité en cas de détérioration de la moto.


En cas de doute, il est conseillé de s’informer auprès des distributeurs des modalités d’installation des kits TOP BLOCK.


Le kit TOP BLOCK n’est adaptable que sur le type de machine à laquelle il est destiné.





Votre support ainsi installé répond de par son inclinaison aux préconisations européennes.
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