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                          Visualisez notre gamme sur : www.top-block.com
Kit protection tubulaire
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SUZUKI VSTROM 800 DE (23-26)                                    
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Référence : PRATS44
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Remarque importante :


Se munir du schéma 3D et bien visualiser le montage d’ensemble.


Protéger les carters environnants des points de fixation pendant le montage.


Ne pas démonter les deux cotés de la moto en même temps.


Supporter le moteur par le dessous afin qu’il ne puisse descendre.





Mode opératoire (environ 30min.)





Fixer sans serrer dans un premier temps le tube de liaison centrale (rep.1)  à l’aide de deux vis CHC M6X16 (rep.8) et deux rondelles Z6 (rep.14) sur le support de la tête de fourche sous le carénage.





Côté droit : 





Dévisser la vis tenant le carénage se trouvant à l’intérieur (voir flèche ci-joint)  


Installer directement sur le cadre la platine (rep.5) en intercalant côté droit l’entretoise D22 d8.5 Lg15 (rep.6) et fixer la à l’aide d’une vis FHC M8X35 (rep.12) sur le côté droit et une FHC M8X45 (rep.13) sur le côté gauche. 





Fixer à la platine (rep.5) précédemment installée le tube de liaison (rep.4). Serrer avec la douille adaptée. 


Positionner ensuite la protection droite (rep2). Fixer la au tube de liaison centrale (rep.1) à l’aide d’une vis CHC M6X20 (rep.9) et au tube de liaison (rep.4) à l’aide d’une CHC M10X20 (rep.11) et une rondelle Z10 (rep.16). 





En partie inférieure fixer la protection au berceau à l’aide d’une vis CHC M8X20 (rep.10) puis rondelle Z8 (rep.15).


Fixer l’ensemble vis au couple de : 


M6 : entre 5.9 et 7.8 N.m


M8 : entre 14 et 19 N.m


M10 : entre 25 et 34 N.m





Côté gauche : 





Procéder de la même manière que le côté droit.�





INFORMATIONS SUR LA POSE DES KITS & des accessoires TOP BLOCK


Le fabricant assure que le produit que le consommateur vient d’acquérir est un produit de qualité et a été fabriqué dans les règles de l’art. Les accessoires Top Block sont faciles à poser et ne nécessitent aucune connaissance particulière ni outillage spécial.


Le consommateur est informé que l’installation des repose-pieds si elle n’est pas faite avec rigueur peut entraîner des accidents.


Les repose-pieds comprennent deux parties qu’il est nécessaire après installation et orientation de ceux-ci, de bloquer correctement par l’intermédiaire de la vis CHC M8x20 (voir de bloquer avec du frein filet).


L’ensemble roulettes ou patins et fixation ne saurait garantir des chutes sérieuses et le fabricant décline toute responsabilité en cas de détérioration de la moto.


En cas de doute, il est conseillé de s’informer auprès des distributeurs des modalités d’installation des kits TOP BLOCK.


Le kit TOP BLOCK n’est adaptable que sur le type de machine à laquelle il est destiné.








CFPS 55, rue de la Libération 90100 BORON     Tel : 03 84 23 30 20     Fax : 03 84 23 36 55

www.top-block.com

