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                          Visualisez notre gamme sur : www.top-block.com
Kit protection tubulaire
KAWASAKI KLE500 (26)                                    
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Référence : PRATK67
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Remarque importante :


Se munir du schéma 3D et bien visualiser le montage d’ensemble.


Protéger les carters environnants des points de fixation pendant le montage.


Ne pas démonter les deux cotés de la moto en même temps.


Supporter le moteur par le dessous afin qu’il ne puisse descendre.





Mode opératoire (environ 30min.)





Fixer dans un premier temps le tube de liaison centrale (rep.3)  à l’aide de deux vis CHC M8X30 (rep.7) et deux rondelles Z8 (rep.12) sous la tête de fourche en intercalant la cale (rep.4). 





Côté droit : 





Dévisser les deux vis de fixation moteur (voir flèche ci-joint)  


Positionner la protection droite (rep2) dans les points d’encrage moteur d’origine. Fixer la au tube de liaison centrale (rep.3) à l’aide d’une vis CHC M6X16 (rep.14).


En lieu et place des vis moteur, fixer la protection à l’aide d’une vis CHC M10X1.25X130 (rep.10) et d’une M10X1.2X70 (rep.8)


Fixer les vis au couple de : 


M6 : entre 5.9 et 7.8 N.m


M8 : entre 14 et 19 N.m


M10 : entre 25 et 34 N.m


Mettre des caches sur les têtes de vis M6 (rep.14) M8 (rep.15) et M10 (rep.16). 





Côté gauche : 





Procéder de la même manière que le côté droit.





INFORMATIONS SUR LA POSE DES KITS & des accessoires TOP BLOCK


Le fabricant assure que le produit que le consommateur vient d’acquérir est un produit de qualité et a été fabriqué dans les règles de l’art. Les accessoires Top Block sont faciles à poser et ne nécessitent aucune connaissance particulière ni outillage spécial.


Le consommateur est informé que l’installation des repose-pieds si elle n’est pas faite avec rigueur peut entraîner des accidents.


Les repose-pieds comprennent deux parties qu’il est nécessaire après installation et orientation de ceux-ci, de bloquer correctement par l’intermédiaire de la vis CHC M8x20 (voir de bloquer avec du frein filet).


L’ensemble roulettes ou patins et fixation ne saurait garantir des chutes sérieuses et le fabricant décline toute responsabilité en cas de détérioration de la moto.


En cas de doute, il est conseillé de s’informer auprès des distributeurs des modalités d’installation des kits TOP BLOCK.


Le kit TOP BLOCK n’est adaptable que sur le type de machine à laquelle il est destiné.
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