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Visualisez notre gamme sur : www.top-block.com
Kit patin
HONDA CBR650R (24) 

Référence : RLH61
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Autres accessoires dédiés à la Honda CBR650R
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 Support de plaque classique
 
Support de plaque bas                                   
                                





Remarque importante


Ne pas démonter les deux cotés en même temps


Supporter le moteur par le dessous afin qu’il ne puisse descendre





Mode opératoire





Coté droit :





Commencer par retirer le flanc de carénage ainsi que les deux vis de support moteur. 


Se munir du gabarit de découpe, le positionner sur la partie noire du carénage et découper en suivant la forme (voir photo) 


Fixer ensuite la platine (rep.4) à l’aide d’une vis CHC M10X1.25X95 (rep.9) en intercalant l’entretoise Lg61 (rep.6) en partie arrière et une CHC M10X1.25X55 (rep.11) en partie avant. 


Serrer au couple préconisé par le constructeur.





Placer un bouchon (rep.12) sur la tête de vis (rep.9) 


Vous pouvez repositionner le flanc de carénage. 


Fixer ensuite le patin (rep.2) sur la platine (rep.4) à l’aide d’une vis CHC M8X30 (rep.7). 


Serrer fortement





Côté gauche : 





Procéder de la même manière que le côté droit (sans la découpe du carénage)


Positionner la platine mais intercaler cette fois-ci l’entretoise Lg42.5 (rep.5) et fixer la avec une vis CHC M10X1.25X80 (rep.9) et d’une FHC M12X1.25X80 (rep.7). 



























































INFORMATIONS SUR LA POSE DES KITS & des accessoires TOP BLOCK


Le fabricant assure que le produit que le consommateur vient d’acquérir est un produit de qualité et a été fabriqué dans les règles de l’art. Les accessoires Top Block sont faciles à poser et ne nécessitent aucune connaissance particulière ni outillage spécial.


Le consommateur est informé que l’installation des repose-pieds si elle n’est pas faite avec rigueur peut entraîner des accidents.


Les repose-pieds comprennent deux parties qu’il est nécessaire après installation et orientation de ceux-ci, de bloquer correctement par l’intermédiaire de la vis CHC M8x20 (voir de bloquer avec du frein filet).


L’ensemble roulettes ou patins et fixation ne saurait garantir des chutes sérieuses et le fabricant décline toute responsabilité en cas de détérioration de la moto.


En cas de doute, il est conseillé de s’informer auprès des distributeurs des modalités d’installation des kits TOP BLOCK.


Le kit TOP BLOCK n’est adaptable que sur le type de machine à laquelle il est destiné.
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