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Visualisez notre gamme sur : www.top-block.com
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Kit patins de protection

APRILIA TUONO 457 (25) 

Référence : RLA14
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Pieces
RLA14-Ens.soudé-Platine gauche
RLA14-Ens.soudé-Platine droite
RLA14-Rondelle D25 d10.5 Epé
KMEAT14-Ens.soudé-Traverse
KMEA14-Entretoise D22 d10.5 Lg20

Patin PN122 droit
Patin PN122 gauche
Vis CHC M8x55

Vis CHC M8x60

Vis CHC M10x30

Vis CHC M10X70
Rondelle 710
Bouchon de vis M10
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A découvrir aussi : 
                          Support de plaque : SPEA14






Remarque importante :





Se munir du schéma 3D et bien visualiser le montage d’ensemble.


Ne pas démonter les deux cotés de la moto en même temps.


Supporter le moteur afin de maintenir son assiette.


Temps de montage : environ 30 minutes.





Mode opératoire





Côté Droit: 





Dans un premier temps fixer le patin (rep.7) sur la platine (rep.1) à l’aide d’une vis CHC M8X55 (rep.8) et M8X60 (rep.9).


Fixer ensuite le renfort (rep.4) à la platine (rep.1) à l’aide d’une vis CHC M10X30 (rep.10) ainsi qu’une rondelle Z10 (rep.12). Ne pas oublier d’intercaler l’entretoise D25 d10.5 Ep6 (rep.3) entre le renfort et la platine. 





Dévisser ensuite les trois vis de fixation moteur.


Présenter l’ensemble sur la moto





Fixer en partie avant, à l’aide de la vis d’origine précédemment démontée et une CHC M10X30 (rep.10) plus rondelle en partie arrière.  


Serrer au couple préconisé par le constructeur. 





Placer des bouchons (rep.13) sur les têtes de vis.  








Côté Gauche : 





Procéder de manière identique. 





INFORMATIONS SUR LA POSE DES KITS & des accessoires TOP BLOCK


Le fabricant assure que le produit que le consommateur vient d’acquérir est un produit de qualité et a été fabriqué dans les règles de l’art. Les accessoires Top Block sont faciles à poser et ne nécessitent aucune connaissance particulière ni outillage spécial.


Le consommateur est informé que l’installation des repose-pieds si elle n’est pas faite avec rigueur peut entraîner des accidents.


Les repose-pieds comprennent deux parties qu’il est nécessaire après installation et orientation de ceux-ci, de bloquer correctement par l’intermédiaire de la vis CHC M8x20 (voir de bloquer avec du frein filet).


L’ensemble roulettes ou patins et fixation ne saurait garantir des chutes sérieuses et le fabricant décline toute responsabilité en cas de détérioration de la moto.


En cas de doute, il est conseillé de s’informer auprès des distributeurs des modalités d’installation des kits TOP BLOCK.


Le kit TOP BLOCK n’est adaptable que sur le type de machine à laquelle il est destiné.
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