[image: image1.jpg]



[image: image2.jpg]



Visualisez notre gamme sur : www.top-block.com
Kit patin
HONDA CB650R (24) 

Référence : RLH59
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No. Pieces Ensemble Qfe
1 RLH59-Platine droite (E-Clutch) 1
2 |Platine gauche RLH43 1
3 |Enfretoise épaulée Lgél RLH36 1
4 Entretoise épaulée Lg42.5 RLH36 1
5 Patin PN111 Gauche RLH43 1
6 |Patin PNT111 Droit RLH43 1
7 Entretoise D25 d13 Lg9 RLH36 2
8 Vis CHC M8x25 4
9 |Vis CHC M10x1.25x80 1
4 10 Vis CHC M10x1.25x95 1
11 Bouchon de vis M10 2
12 |Vis CHC M12x1.25x65 1
13 Vis CHC M12x1.25x80 1
Production 14 Bouchon de vis M12 2
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Autres accessoires dédiés à la Honda CB650R
   




 Support de plaque classique                       Support de plaque roue arrière                      Silver 16/210      
            
                                





Remarque importante


Ne pas démonter les deux cotés en même temps


Supporter le moteur par le dessous afin qu’il ne puisse descendre





Mode opératoire





Coté droit :





Fixer au préalable le patin (rep.6) sur la platine droite (rep.1) à l’aide des vis CHC M8X25 (rep.8)


Démonter les deux vis de fixation moteur comme le montre la photo ci-contre.


Positionner l’ensemble patin/platine sur la moto en intercalant l’entretoise D25 d13 Lg9 (rep.7) et l’entretoise épaulée Lg61 (rep.3). 


Fixer à l’aide d’une vis M12X1.25X65 (rep.12) et d’une M10X1.25X95 (10). Voir photo ci-contre et schéma au dos. 


Serrer au couple préconisé par le constructeur





Côté gauche : 





Procéder de la même manière que le côté droit.


Positionner l’ensemble patin/platine en intercalant l’entretoise D25 d13 lg9 (rep.7) et l’entretoise épaulée lg42.5 (rep.4) et fixer à l’aide des vis CHC M12X1.25X80 (rep.13) et d’une M10X1.25X80 (rep.9)


Serrer au couple préconisé par le constructeur. 






























































Entretoise D25 d13 Lg9 + vis M12X1.25X65





Entretoise épaulée Lg61 + vis M10X1.25X95





Entretoise D25 d13 Lg9 + vis M12X1.25X80





Entretoise épaulée Lg42.5 + vis M10X1.25X80





INFORMATIONS SUR LA POSE DES KITS & des accessoires TOP BLOCK


Le fabricant assure que le produit que le consommateur vient d’acquérir est un produit de qualité et a été fabriqué dans les règles de l’art. Les accessoires Top Block sont faciles à poser et ne nécessitent aucune connaissance particulière ni outillage spécial.


Le consommateur est informé que l’installation des repose-pieds si elle n’est pas faite avec rigueur peut entraîner des accidents.


Les repose-pieds comprennent deux parties qu’il est nécessaire après installation et orientation de ceux-ci, de bloquer correctement par l’intermédiaire de la vis CHC M8x20 (voir de bloquer avec du frein filet).


L’ensemble roulettes ou patins et fixation ne saurait garantir des chutes sérieuses et le fabricant décline toute responsabilité en cas de détérioration de la moto.


En cas de doute, il est conseillé de s’informer auprès des distributeurs des modalités d’installation des kits TOP BLOCK.


Le kit TOP BLOCK n’est adaptable que sur le type de machine à laquelle il est destiné.
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