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                          Visualisez notre gamme sur : www.top-block.com
Kit protection tubulaire
YAMAHA TRACER 9 (25-26)                                    
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Référence : PRATY51S
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Remarque importante :


Se munir du schéma 3D et bien visualiser le montage d’ensemble.


Protéger les carters environnants des points de fixation pendant le montage.


Ne pas démonter les deux cotés de la moto en même temps.


Supporter le moteur par le dessous afin qu’il ne puisse descendre.





Mode opératoire (environ 30min.)








Côté droit : 





Commencer par retirer les deux vis de fixation moteur (voir flèches ci-contre). 


Présenter la protection (rep.102) contre le cadre. Faire attention de ne pas rayer le carénage en positionnant la protection. 


Fixer en lieu et place des vis d’origine la protection à l’aide d’une vis CHC M10X1.25X70 (rep.106) plus rondelle Z10 (rep.107) dans la fixation la plus proche du carénage et d’une CHC M10X1.25X35 (rep.105) plus rondelle Z10 (rep.107) dans la fixation supérieure. 


Visser les vis au couple préconisé par le constructeur. 


Mettre des caches sur les têtes de vis M10 (rep.108). 





Côté gauche : 





Procéder de la même manière que le côté droit. 





Faire attention de ne pas rayer le carénage en positionnant la protection. 





INFORMATIONS SUR LA POSE DES KITS & des accessoires TOP BLOCK


Le fabricant assure que le produit que le consommateur vient d’acquérir est un produit de qualité et a été fabriqué dans les règles de l’art. Les accessoires Top Block sont faciles à poser et ne nécessitent aucune connaissance particulière ni outillage spécial.


Le consommateur est informé que l’installation des repose-pieds si elle n’est pas faite avec rigueur peut entraîner des accidents.


Les repose-pieds comprennent deux parties qu’il est nécessaire après installation et orientation de ceux-ci, de bloquer correctement par l’intermédiaire de la vis CHC M8x20 (voir de bloquer avec du frein filet).


L’ensemble roulettes ou patins et fixation ne saurait garantir des chutes sérieuses et le fabricant décline toute responsabilité en cas de détérioration de la moto.


En cas de doute, il est conseillé de s’informer auprès des distributeurs des modalités d’installation des kits TOP BLOCK.


Le kit TOP BLOCK n’est adaptable que sur le type de machine à laquelle il est destiné.
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