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Visualisez notre gamme sur : www.top-block.com					


Support de pot d'échappement
HUSQVARNA 701 VITPILEN (18) 
Référence PSEHU02
[image: Z:\commun\## PHOTOS\PHOTOS MOTOS\HUSQVARNA\Husqvarna vitpilen 701\VITPILEN 701 (8).JPG] (
Montage 
: 
Démonter
 le
s
 repose pied pour passager
.
Retirer le silentbloc
 gris au niveau du support de pot
.
Remontez ce 
silentbloc
 avec les entretoises épaulées dans la patte Top Block.
Récupérez les vis d'origine et fixer la partie haute de la platine en intercalant les rondelles en caoutchouc (fournies avec la patte) entre le cadre et celle-ci.
Vous pouvez ensuite fixer la patte sur le pot avec la visserie d'origine.
)	                 
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